在技术层面上异网能否实现IPV4和IPV6重新组网。

例如

有八条移动宽带、直接拨号网络类型、NAT3(IPV4)+IPV6

有八条电信宽带、直接拨号网络类型、

NAT1(IPV4)+IPV6

在光猫里面关闭移动IPV4、保留IPV6

通过某种程序,拨号移动和电信、获得电信IPV4加移动IPV6、重新下发拨号权限、自定义拨号密码账号密码。下面设备拨号可以直接获得电信IPV4+移动IPV6